**Regulamento Particular da Prova**

**COPA ECPA DE VELOCIDADE 2018 E COPA ECPA DE ENDURANCE 2018**

**ARTIGO 3 - PESO 1 - PESO DO VEÍCULO** - MODIFICAÇÃO DA TABELA DE PESOS PARA:

“GM” CABEÇOTE ROLETADO 1.8 - 950 KG

“GM” CABEÇOTE ORIGINAL TUCHO GRANDE - 900 KG

“GM” ONIX ECOTEC 1.6 16V - 950 KG

“VW” COMANDO COM O LEVANTE MÁXIMO DE 11.6MM - 950KG

“VW” COMANDO Nº 27.7 - 900 KG

“FORD ZETEC 8V” - 970 KG

“FORD SIGMA 16V” - 950 KG

“FIAT 1.6 16V ETORQ “ - 950 KG

“CITROEN C3 “ - 940 KG

TODOS OS PESOS DESTA TABELA SERÃO DO CONJUNTO CARRO + PILOTO. OS DEMAIS SEGUIRÃO O REGULAMENTO TÉCNICO DA CATEGORIA.

Piracicaba, 08 de julho de 2018